Силовая электроника и Вентильные преобразователи постоянного и переменного тока.
1 вариант
1. Тиристор, источник 100В, 200 Гц и нагрузка 20 Ом включены последовательно. Построить ток и напряжения на тиристоре и нагрузке при угле управления 15 градусов.
2. Трансформатор марки ТМ мощностью 40 кВА и напряжением 10кВ подключен к однофазной нулевой схеме выпрямления. Найти действующее значение тока диода в номинальном режиме.
3. Тиристор марки ТД40 используется в трехфазной мостовой схеме выпрямления. Выпрямленный ток нагрузки 30А. Определить мощность тепловых потерь тиристора при нулевом угле управления. Считать =∞.
4. Выпрямленное значение тока нагрузки 150А. Построить качественно зависимости токов во всех диодах однофазной мостовой схемы, считая =∞.
2 вариант
1.Тиристор, источник 100В, 50 Гц, 0гр и нагрузка 10 Ом включены последовательно. Построить ток и напряжения на тиристоре и нагрузке, если начало управляющего импульса 2мс, окончание 4 мс.
2. Трансформатор марки ТМ мощностью 100 кВА и напряжением 6 кВ подключен к трехфазной мостовой схеме выпрямления. Найти номинальное значение тока нагрузки. 
3. Тиристор марки ТД80 используется в трехфазной нулевой схеме выпрямления. Выпрямленный ток нагрузки 50 А. Определить температуру тиристора при нулевом угле управления. Считать =∞. Температура окружающей среды 20 градусов.
4. Мощность выпрямителя 20 кВт, напряжение 400 В. Построить качественно ток и напряжение диода в однофазной нулевой схеме выпрямления, считая =0.






