
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Основные

	Производитель
	Acer

	Модель
	V233H Abd

	Цвета, использованные в оформлении
	Черный

	Диагональ
	23" (58.4 см)

	Профили коррекции изображения
	Режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции

	Матрица LCD

	Точка LCD-матрицы
	0.265 мм

	Яркость LCD-матрицы
	300 кд/м2

	Контрастность LCD-матрицы
	80000:1 (ACM - adaptive contrast management)

	Поверхность экрана монитора
	Матовая

	Время отклика
	5 мс

	Формат LCD-матрицы
	16:9

	Разрешение LCD-матрицы
	1920 x 1080

	Тип LCD-матрицы
	TN + Film

	Угол обзора LCD-матрицы
	160° по горизонтали, 160° по вертикали

	Интерфейс

	Интерфейс
	DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

	Поддержка HDCP
	Есть

	ТВ-функции

	Поддержка HDTV
	Full HD 1080p

	Корпус и подставка

	Регулировка положения экрана
	Наклон

	Углы наклона монитора
	-5° ~ 15°

	Блок питания монитора
	Встроенный

	Крепление монитора к стене
	VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно

	Безопасность

	Безопасность
	Слот для Kensington lock

	Питание

	Потребление энергии
	31.7 Вт; в режиме ожидания - 0.76 Вт

	Комплект поставки и опции

	Комплект поставки
	Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, CD-диск

	Прочее

	Размеры (ширина х высота х глубина)
	544.5 x 390.8 x 221.8 мм

	Вес
	5.5 кг

	Прочее
	Цветовой охват - 72% пространства NTSC.


